Lichtgitter PLG47...

0 bis 2 m

Al-Guss

ca. 250 x 80 x 58

IP 65

Steckverbindung

LED 880 nm, unsichtbar

24 VDC / ~600 mA ohne Last

hell- / dunkelschaltend, umschaltbar

PNP - Transistor

LED (Schaltanzeige), im Empfänger und Steuergerät

- 25°C ... + 60°C

Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation; Auflösung >5.5 mm; Abtastbreie 56 mm; Andere Reichweiten,Auflösungen und Abtastbreieten auf Anfrage