JP103/3

0,5 bis 35 m mit Reflektor G85; bis 70 m mit Reflektor GR50S

Al-Guss

ca. 57 x 125 x 80

IP 65

Klemmleiste oder Steckverbindung

LED 880 nm, unsichtbar; oder Rotlicht 650 nm, sichtbar

24 VDC / 50 mA ohne Last; andere Spannungen sind möglich

hell- / dunkelschaltend, umschaltbar

Relais, PNP- / NPN-Transistor, Optokoppler (wahlweise)

LED (Schaltanzeige)

- 25°C ... + 60°C

Zeitstufe 0-10s, ein- u. ausschalt-verzögernd, getrennt einstellbar; Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation; DIANA (Pegelanzeige)