PP1038/2*04

1 bis 25 m

Al-Guss

ca. 91 x 260 x 160

IP 65

Klemmleiste oder Steckverbindung

LED 880 nm, unsichtbar

230 VAC / 16 VA; andere Spannungen sind möglich

dunkelschaltend

2 x Relais, je 2 x S und 1 x Ö, überwacht und zwangsgeführt

4 LED's grün (Schaltanzeige)

- 25°C ... + 60°C

Sonderausführung: außen-
liegendes Testsystem;
Sabotageschutz;
DIANA (Pegelanzeige);
Sonderausführung zur PP1038/2:
Kein Tastverhalten,
reduzierte Reichweite auf 25m