EX-Lichtschranken

| 1098d | JP198d | mittlere Leistung, externes Steuergerät
| 5257 | PP1037/2 | hohe Leistung
| 5258 | PV1037/2 | hohe Leistung, Verschmutzungskontrolle
| 5257M01 | PP1037/2*01 | hohe Leistung, kein Tastverhalten
| 5258M01 | PV1037/2*01 | hohe Leistung, Verschmutzungskontrolle, kein Tastverhalten
| 5257 | PP1037/2 Betriebsanleitung | Betriebsanleitung (4 Blatt)
| 5258 | PV1037/2 Betriebsanleitung | Betriebsanleitung (4 Blatt)
| 5257 | PP1037/2 Anhang | Anhang zur Betriebsanleitung
| 5258 | PV1037/2 Anhang | Anhang zur Betriebsanleitung
| 5267 | PP1038/2 | hohe Leistung, 2 Systeme
| 5268 | PV1038/2 | hohe Leistung, 2 Systeme, Verschmutzungskontrolle
| 5267M04 | PP1038/2*04 | hohe Leistung, 2 Systeme, kein Tastverhalten
| 5268M04 | PV1038/2*04 | hohe Leistung, Verschmutzungskontrolle, kein Tastverhalten
| 5267 | PP1038/2 Betriebsanleitung | Betriebsanleitung (4 Blatt)
| 5268 | PV1038/2 Betriebsanleitung | Betriebsanleitung (4 Blatt)
| 5267 | PP1038/2 Anhang | Anhang zur Betriebsanleitung
| 5268 | PV1038/2 Anhang | Anhang zur Betriebsanleitung
| 52xy | PP(PV)103x/2 Wartungshinweise | Wartungshinweise
| 5727 | PP1047/2 | hohe Leistung, Reflektorsicht erforderlich
| 5728 | PV1047/2 | hohe Leistung, Reflektorsicht erforderlich