ET103/2000

300 bis 3000 mm einstellbar

Al-Guss

ca. 57 x 125 x 110

IP 65

Steckverbindung

LED 880 nm, unsichtbar

24 VDC / 40 mA ohne Last;

hell- / dunkelschaltend, umschaltbar

PNP- / NPN-Transistor, Optokoppler (wahlweise)

LED (Schaltanzeige); DIANA (Pegelanzeige)

- 30°C ... + 65°C

aktive Hintergrundausblendung; Zeitstufe 0 bis 10 s, ein- / ausschaltverzögernd, getrennt einstellbar; Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation