PV21112-2

-

Al-Guss

ca. 57 x 175 x 80

IP 65

Klemmleiste oder Steckverbindung

-

24 VDC / 80 mA ohne Last; andere Spannungen sind möglich

hell- / dunkelschaltend, umschaltbar

2 x Relais, 2 x PNP / 2 x NPN - Transistor, 2 x Optokoppler (wahlweise)

LED (Schaltanzeige; Verschmutzungsanzeige)

- 25°C ... + 60°C

Steuergerät mit Vorverstärker für 1 Optikkopfpaar; Verschmutzungsvorwarnung; Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation DIANA (Pegelanzeige)