PP2005K

JP102/3

3 bis 50 m mit Reflektor G85; bis 140 m mit Reflektor GR50S

Al-Guss

ca. 57 x 175 x 162

IP 65

Klemmleiste oder Steckverbindung

LED 880 nm, unsichtbar

24 VDC / 40 mA

hell- / dunkelschaltend, umschaltbar

Relais, PNP- / NPN-Transistor, Optokoppler (wahlweise)

LED (Schaltanzeige) DIANA Pegelanzeige

- 25°C ... + 60°C

Zeitstufe 0-10s, ein- u. ausschalt-verzögernd, getrennt einstellbar; Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation;