EP192/800

100 bis 1000 mm einstellbar

Al-Guss

ca. 30 x 100 x 65

IP 65

Klemmleiste oder Steckverbindung

LED 880 nm, unsichtbar

24 V DC / 50 mA ohne Last andere Spannungen sind möglich

hell- / dunkelschaltend, umschaltbar

Relais, PNP- / NPN-Transistor, Optokoppler (wahlweise)

LED (Schaltanzeige)

- 25°C ... + 60°C

passive Hintergrundausblendung; Zeitstufe 0 bis 10 s, ein- / ausschaltverzögernd, getrennt einstellbar; Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation; DIANA (Pegelanzeige)