PU2009/3GFK

5 m ohne Optik 25 m mit Optik

Al-Guss

ca. 57 x 125 x 80

IP 65

Klemmleiste oder Steckverbindung; Glasfaseranschlüsse

LED 880 nm, unsichtbar

24 V DC / 60 mA ohne Last; andere Spannungen sind möglich

hell- / dunkelschaltend, umschaltbar

Relais, PNP- / NPN-Transistor, Optokoppler (wahlweise)

LED (Schaltanzeige/Betriebsanzeige)

- 25°C ... + 60°C

intelligente Verschmutzungskontrolle; Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation; DIANA (Pegelanzeige)