JV105RFZ.4

50 bis 400 mm, andere Entfernungen auf Anfrage

Al-Guss

ca. 35 x 98 x 64

IP 65

Leitung oder Steckverbindung

LED 880 nm, unsichtbar

24 V DC / 60 mA ohne Last

hell- / dunkelschaltend, umschaltbar

PNP- / NPN-Transistor, Optokoppler (wahlweise)

LED (Schaltanzeige/Verschmutzungsanzeige)

- 25°C ... + 60°C

passive Hintergrundausblendung; Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation; DIANA(Pegelanzeige); Verschmutzungskontrolle