Reflex-Taster

| 1202 | ET103/2000 | Einstellbare Tastweite, Aktive Hintergrundausblendung, <3000mm
| 1202v | ET103/2000v | Einstellbare Tastweite, Aktive Hintergrundausblendung, Verschmutzungskontrolle, <3000mm
| 1267 | JP192/800 | Infrarotlicht, kompakte Bauform, passive Hintergrundausblendung
| 1268 | ET192/800 | kompakte Bauform, Einstellbare Tastweite, Aktive Hintergrundausblendung, <1000mm
| 1268v | ET192/800v | kompakte Bauform, Einstellbare Tastweite, Aktive Hintergrundausblendung, Verschmutzungskontrolle, <1000mm
| 1269 | EP192/800 | kompakte Bauform, Einstellbare Tastweite, passive Hintergrundausblendung, <1000mm
| 1270 | JP705/xL | runde Bauform (M30), passive Hintergrundausblendung, <300mm
| 1361 | JP191NTx | Rotlicht, kompakte Bauform, passive Hintergrundausblendung
| 1362 | JP192NTx | Infrarotlicht, kompakte Bauform, passive Hintergrundausblendung
| 1381 | JP171NT62 | kleine Bauform, passive Hintergrundausblendung
| 1410 | JP105RFZ.2 | kompakte Bauform, hohe Leistung, passive Hintergrundausblendung
| 1420 | JP105RFZ.4 | kompakte Bauform, hohe Leistung, passive Hintergrundausblendung
| 1428 | JV105RFZ.4 | kompakte Bauform, hohe Leistung, passive Hintergrundausblendung, Verschmutzungskontrolle
| 1430 | JP105RFZ.55 | kompakte Bauform, hohe Leistung, passive Hintergrundausblendung
| 1440 | JP104RFZ.7 | hohe Leistung, passive Hintergrundausblendung
| 1448 | JV104RFZ... | hohe Leistung, passive Hintergrundausblendung, Verschmutzungskontrolle, <700mm
| 1450 | JP103RFZ... | hohe Leistung, passive Hintergrundausblendung, <1300mm
| 1458 | JV103RFZ... | hohe Leistung, passive Hintergrundausblendung, Verschmutzungskontrolle, <1300mm
| 1452 | JP103RFZ...t | sehr hohe Leistung, passive Hintergrundausblendung, <3000mm
| 1459 | JV103RFZ...t | sehr hohe Leistung, passive Hintergrundausblendung, Verschmutzungskontrolle, <3000mm
| 1456 | PR1031RFZ | hohe Leistung, Aktive Hintergrundausblendung, <1500mm
| 1457 | PR1032RFZ | sehr hohe Leistung, Aktive Hintergrundausblendung, <2800mm