PV1038/2*04

1 bis 25 m

Al-Guss

ca. 91 x 260 x 160

IP 65

Klemmleiste oder Steckverbindung

LED 880 nm, unsichtbar

230 VAC / 16 VA; andere Spannungen sind möglich

dunkelschaltend

2 x Relais, je 2 x S und 1 x Ö, überwacht und zwangsgeführt

4 LED's grün (Schaltanzeige); DIANA (Pegelanzeige)

- 25°C ... + 60°C

Sonderausführung: außenliegendes Testsystem; Sabotageschutz; Verschmutzungskontrolle; Sonderausführung zur PV1038/2: Kein Tastverhalten, reduzierte Reichweite auf 25m