JP103/3GFK

5 m ohne Optik 25 m mit Optik

Al-Guss

ca. 57 x 125 x 80

IP 65

Klemmleiste; Steckverbindung; Glasfaseranschlüsse

LED 880 nm, unsichtbar

24 VDC / 50 mA; andere Spannungen sind möglich

hell- / dunkelschaltend, umschaltbar

Relais, PNP- / NPN-Transistor, Optokoppler, Relais (wahlweise)

LED (Schaltanzeige)

-25°C ... + 60°C

DIANA (Pegelanzeige); Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation