JV192

0 bis 27 m mit Reflektor G85

Al-Guss

ca. 30 x 100 x 65

IP 65

Steckverbindung

LED 880 nm, unsichtbar

24 V DC / 60 mA ohne Last

hell- / dunkelschaltend, umschaltbar

PNP- / NPN-Transistor, Optokoppler (wahlweise)

LED (Schaltanzeige/ Verschmutzungsanzeige)

- 30°C ... + 80°C

Zeitstufe 0-10s, ein- u. ausschalt-verzögernd, getrennt einstellbar; Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation; DIANA (Pegelanzeige); Verschmutzungskontrolle