PV1038/2

0,5 bis 45 m

Al-Guss

ca. 91 x 260 x 160

IP 65

Klemmleiste oder Steckverbindung

LED 880 nm, unsichtbar

230 VAC / 16 VA; andere Spannungen sind möglich

dunkelschaltend

2 x Relais, je 2 x S und 1 x Ö, überwacht und zwangsgeführt

4 LED's grün (Schaltanzeige); DIANA (Pegelanzeige)

-25°C ... + 60°C

Sonderausführung:außen- liegendes Testsystem; Sabotageschutz; Verschmutzungskontrolle