PP2009/3GFK

5 m ohne Optik 25 m mit Optik

Al-Guss

ca. 57 x 125 x 80

IP 65

Klemmleiste; Steckverbindung; Glasfaseranschluss

LED 880 nm, unsichtbar

24 VDC / 50 mA; ohne Last andere Spannungen sind möglich

hell- / dunkelschaltend, umschaltbar

Relais, PNP- / NPN-Transistor, Optokoppler (wahlweise)

LED (Schaltanzeige im Empfänger, Betriebsanzeige im Sender)

-25°C ... + 60°C

Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation; DIANA (Pegelanzeige)