TRIV140210/L

100 bis 700 mm

Al-Guss

ca. 57 x 125 x 80

IP 65

Klemmleiste oder Steckverbindung

LED 650 nm, sichtbar

24 V DC / 60 mA ohne Last

hell- / dunkelschaltend, umschaltbar

PNP-Transistor

LED (Schaltanzeige/ Verschmutzungsanzeige); DIANA (Pegelanzeige)

- 25°C ... + 60°C

Referenzabgleich mit interner Stellschraube; Verschmutzungskontrolle; Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation