PU2010/3

0 bis 50 m, mit Tele 100 m

Al-Guss

ca. 57 x 125 x 80

IP 65

Klemmleiste oder Steckverbindung

LED 880 nm, unsichtbar

24 V DC / 80 mA ohne Last; andere Spannungen sind möglich

hell- / dunkelschaltend, umschaltbar

Relais, PNP- / NPN-Transistor, Optokoppler (wahlweise)

LED (Schaltanzeige/Betriebsanzeige/ Verschmutzungsanzeige)

- 25°C ... + 60°C

Kabellänge zwischen Sender und Empfänger bis 200 m; Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation; DIANA (Pegelanzeige); intelligente Verschmutzungskontrolle; Gleichlichtfestigkeit >100kLx