JP192-1

0 bis 10 m mit Reflektor G85

Al-Guss

ca. 30 x 100 x 65

IP 65

Steckverbindung

LED 880 nm, unsichtbar

24 V DC / 60 mA ohne Last andere Spannungen sind möglich

hell- / dunkelschaltend, umschaltbar

Relais, PNP- / NPN-Transistor, Optokoppler (wahlweise)

LED (Schaltanzeige)

- 25°C ... + 60°C

Zeitstufe 0-10s, ein- u. ausschalt-verzögernd, getrennt einstellbar; Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation; DIANA (Pegelanzeige); forcierter Nahbereich