ET192/800

100 bis 1000 mm einstellbar

Al-Guss

ca. 30 x 100 x 65

IP 65

Steckverbindung

LED 880 nm, unsichtbar

24 VDC / 50 mA ohne Last; andere Spannungen sind möglich

hell- / dunkelschaltend, umschaltbar

Relais, PNP- / NPN-Transistor, Relais, Optokoppler (wahlweise)

LED (Schaltanzeige)

- 25°C ... + 60°C

aktive Hintergrundausblendung; Zeitstufe 0 bis 10 s, ein- / ausschaltverzögernd, getrennt einstellbar; Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation; DIANA (Pegelanzeige)