PP2004(N)

0 bis 200 m mit Tele 400 m

Al-Guss

ca. 57 x 125 x 80

IP 66

Klemmleiste oder Steckverbindung

LED 880 nm, unsichtbar

230 VAC / 3 VA; andere Spannungen sind möglich

hell- / dunkelschaltend, umklemmbar

Relais, NPN-Transistor, Optokoppler

LED (Schaltanzeige/Betriebsanzeige)

- 25°C ... + 60°C

Kabellänge zwischen Sender und Empfänger bis 200 m; Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation; DIANA (Pegelanzeige)