JP198-1

0 bis 5 m

Al-Guss

ca. 30 x 100 x 65

IP 65

Steckverbindung

LED 650 nm, sichtbar

24 V DC / 70 mA ohne Last

hellschaltend

PNP-Transistor

LED (Schaltanzeige); DIANA (Pegelanzeige)

- 25°C ... + 60°C

Kaskadierbar Reflexlichtschranke;
selbstüberwachendes Steuergerät PP2128ST oder PP2129ST erforderlich;
Glanzunterdrückung;
forcierter Nahbereich;
Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation;
DIANA (Pegelanzeige)