JP192NTx

80 oder 125 mm (wahlweise)

Al-Guss

ca. 30 x 100 x 79

IP 65

Steckverbindung

LED 880 nm, unsichtbar

24 V DC / 60 mA ohne Last andere Spannungen sind möglich

hell- / dunkelschaltend, umschaltbar

Relais, PNP- / NPN-Transistor, Optokoppler (wahlweise)

LED (Schaltanzeige/Betriebsanzeige)

- 25°C ... + 60°C

Zeitstufe 0 bis 10 s, ein- / ausschaltverzögernd, getrennt einstellbar; Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation; DIANA (Pegelanzeige)