PU2092/2

0 bis 80 m

Al-Guss

ca. 30 x 100 x 65

IP 65

Steckverbindung

LED 880 nm, unsichtbar

24 VDC / 90 mA ohne Last

hell- / dunkelschaltend, umschaltbar

PNP- / NPN-Transistor, Optokoppler (wahlweise)

LED (Schaltanzeige/Betriebsanzeige/ Verschmutzungsanzeige)

- 30°C ... + 80°C

Kabellänge zwischen Sender und Empfänger bis 120 m; Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation; DIANA (Pegelanzeige); intelligente Verschmutzungskontrolle