JP105RFZ.55

50 bis 600 mm, andere Entfernungen auf Anfrage

Al-Guss

ca. 35 x 98 x 64

IP 65

Leitung oder Steckverbindung

LED 880 nm, unsichtbar

24 V DC / 60 mA ohne Last

hell- / dunkelschaltend, umschaltbar

Relais, PNP- / NPN-Transistor, Optokoppler (wahlweise)

LED (Schaltanzeige)

- 25°C ... + 60°C

passive Hintergrundausblendung; Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation; DIANA (Pegelanzeige)