ET192/800v

100 bis 1000 mm einstellbar

Al-Guss

ca. 30 x 100 x 65

IP 65

Steckverbindung

LED 880 nm, unsichtbar

24 VDC / 60 mA ohne Last

hell- / dunkelschaltend, umschaltbar

PNP- / NPN-Transistor, Relais, Optokoppler (wahlweise)

LED (Schaltanzeige/Verschmutzungsanzeige)

- 25°C ... + 60°C

aktive Hintergrundausblendung; Verschmutzungsvorwarnung; Zeitstufe 0 bis 10 s, ein- / ausschaltverzögernd, getrennt einstellbar; Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation; DIANA (Pegelanzeige)