TRI143210GFK

Abhängig von GFK - Optik

Al-Guss

ca. 57 x 125 x 80

IP 65

Klemmleiste oder Steckverbindung; Glasfaseranschluss

LED 650 nm, sichtbar oder LED 880 nm, unsichtbar (wahlweise)

24 VDC / 60 mA ohne Last

hell-/dunkelschaltend, umschaltbar

PNP-Transistor (Arbeitskontakt, Verschmutzungskontakt)

LED (Schaltanzeige/Verschmutzungsanzeige); DIANA (Pegelanzeige)

-25°C ... + 60°C

Papierbahnrissüberwachung; Referenzabgleich mit interner Stellschraube; Verschmutzungskontrolle; Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation