PV1037/2*01

1 bis 25 m

Al-Guss

ca. 80 x 220 x 120

IP 65

Klemmleiste oder Steckverbindung

LED 880 nm, unsichtbar

230 VAC / 10 VA; andere Spannungen sind möglich

dunkelschaltend

Relais, 2 x S und 1 x Ö, überwacht und zwangsgeführt

2 LED's grün (Schaltanzeige); DIANA (Pegelanzeige)

- 25°C ... + 60°C

Sonderausführung:außen-
liegendes Testsystem; Sabotageschutz;
Verschmutzungskontrolle;
Sonderausführung zur PV1037/2:
Kein Tastverhalten,
reduzierte Reichweite auf 25m