JV103RFZ...

100 bis 1300 mm

Al-Guss

ca. 57 x 175 x 80

IP 65

Steckverbindung

LED 880 nm, unsichtbar

24 V DC / 60 mA ohne Last

hell- / dunkelschaltend, umschaltbar

PNP- / NPN-Transistor, Optokoppler (wahlweise)

LED (Schaltanzeige/Verschmutzungsanzeige); DIANA (Pegelanzeige)

- 25°C ... + 60°C

passive Hintergrundausblendung; Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation; Verschmutzungskontrolle