JP193-1Ref

0 bis 4 m

Al-Guss

ca. 30 x 100 x 65

IP 65

Steckverbindung

LED 650 nm, sichtbar

24 VDC / 40 mA ohne Last; andere Spannungen sind möglich

hell- / dunkelschaltend, umschaltbar

Relais, PNP- / NPN-Transistor, Optokoppler, Relais (wahlweise)

LED (Schaltanzeige) DIANA (Pegelanzeige)

-25°C ... + 60°C

forcierten Nahbereich; Erfassung durchsichtiger Objekte; Glanzunterdrückung Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation