PP2441(q)/308/R153

0 bis 4 m

Al-Guss

ca. 120 x 360 x 80

IP 65

Klemmleiste oder Steckverbindung

LED 880 nm, unsichtbar

230 VAC / 10 VA; andere Spannungen sind möglich

hell- / dunkelschaltend, umschaltbar

Relais, PNP / NPN - Transistor, Optokoppler (wahlweise)

LED (Schaltanzeige)

-25°C ... + 60°C

Störunterdrückung durch Zwangssynchronisation; Einsatzgebiet z. B.: Erkennung durch lochmarkierte Schweißnaht; Erfassungsbreite 308 mm; Zeitstufe 0 bis 3 s